|  |
| --- |
| **АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элементы** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Состав работ** | **Объем работ** | Примерный период выполнения |  |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |  |
| **1.Полы** |  |  |  |  |  |  |
| **Плитка керамическая** | **м2** | **170** | **Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150х150мм (метлахская) - восстановить покрытие** | **0.2м2** | **май** |  |
| **2.Лестницы и коридоры** |  |  |  |  |  |  |
| **Стены** | **м2** | **331.5** | **Требуется ремонт стен 1,2 подъездов: вертикальная трещина на внутренней стене в месте опирания балки;**  **на наружной стене две вертикальные трещины в углу на всю высоту этажа - инъекцировать, установить маяки**  **под окном косая трещина от пола до подоконника**  **Побелка стен в отдельных местах смыта от протечек с кровли.** | **6м**  **9м**  **2м** | **ноябрь** |  |
| **Потолок** | **м2** | **180** | **Тоже** | **18м2** | **октябрь** |  |
| **3.Элементы благоустройства** |  |  |  |  |  |  |
| **Малые формы** | **шт.** | **2** | **Установка скамеек** | **2шт** | **май** |  |
| **4.Центральное отопление** |  |  |  |  |  |  |
| **Грязевики** | **шт** | **2** | **Чистка** | **2шт** | **май** |  |
| **Задвижки** | **шт** | **4** | **Ревизия** | **4шт** | **май** |  |
| **Вентили** | **шт** | **49** | **Ревизия** | **10шт** | **сентябрь** |  |
| **Промывка и опрессовка:**  **стояк,лежак** |  |  |  |  | **июнь** |  |
| **Поверка КИП** | **шт** | **4** | **Поверка КИП** | **4шт** | **август** |  |
| **5.Водопровод** |  |  |  |  |  |  |
| **Задвижки** | **шт** | **1** | **Состояние удовлетворительное** | **1шт** | **декабрь** |  |
| **Вентили** | **шт** | **15** | **Ревизия** | **5шт** | **ноябрь** |  |
| **Трубопровод** | **м** | **24** | **Замена стояков диаметром 20мм** | **24м** | **апрель** |  |
| **Контрольно-измерительные приборы** | **шт** | **1** | **Поверка, установка манометра** | **1шт** | **февраль** |  |
| **6.Канализация** |  |  |  |  |  |  |
| **Трубопровод в подвалах** | **м** | **50** | **Замена стояков диаметром 50мм** | **18м** | **март** |  |